磐石市水利局关于饮马河等六十一条河道管理范围划定的公告

为进一步做好全市河道管理工作，保障行洪及堤防安全，保护河道生态环境，根据水利部《水利部关于加快推进河湖管理范围划定工作的通知》水河湖[2018]314号，水利部《关于抓紧推进河湖管理范围划定成果上图的函》,《河湖管理范围划定技术规范》（SL/T 852-2025）,《吉林省河道管理条例》2021，吉林省水利厅《吉林省水利厅关于做好全省河道管理范围划定工作的指导意见》（吉水河务[2018]479 号），结合我市实际，磐石市水利局开展了河道管理范围划定工作，现将饮马河等61条河河道管理范围划界修定成果（列举以下河流）予以公告。

1、饮马河河道管理范围划定工作具体情况如下:饮马河是松花江吉林段支流，于磐石市吉昌镇长胜村入境，东经125.6861015，北纬43.1463094，于磐石市烟筒山镇碱场村碱场屯西北侧出境，东经125.9791104，北纬43.4023076。流经吉昌镇长胜村南长胳膊，亚吉水库灌区管理处，倒木村，倒木朝鲜族村，当石村，兴华村兴隆、兴华村、横道河子，马蹄村，吉昌汉村，东北村，冰窖村，军事设施用地，西北村，烧锅朝鲜族村，明城镇梨树村，联合村，洞口村，石山村，烟筒山镇承德村，烟筒泡村，田家村，铁东村，城关村，东兴村，余富村，石棚村，新发村，西梨河村，碱场村。堤防长度50846.59米，其中水利工程运行管理信息系统在册7953.07米。拦河建筑物高速桥梁2座，铁路桥梁3座，公路桥梁14座。河流总长度73.83公里，流域面积为1557.4平方公里，河道比降为0.3‰。

2、辉发河河道管理范围划定工作具体情况如下:辉发河为松花江左岸一级较大支流，于磐石市牛心镇兰家村兰家屯南侧入境，东经126.2236589，北纬42.772377，于黑石镇呼兰村呼兰河口屯出境，东经126.5975803，北纬42.874829，至桦甸市公吉乡新立村，汇入松花江。流经牛心镇兰家村兰家屯，虎龙村牛槽屯、陈家屯，树庆村，新益村，茶尖村乱泥屯，黑石镇新兴村鲇鱼汀、新兴屯、姚家屯，复兴村新立屯、复兴屯、北崴子屯，富太村，自兴村、北六家子屯，黑石村大房屯、上街屯、腰街屯，黑石镇镇区，天鹏村、石道河屯、五道荒沟，朝阳村、小山屯、东兴屯，呼兰村呼兰河口屯。堤防长度3009.73米，其中水利工程运行管理信息系统在册3009.73米。拦河建筑物桥梁1座。磐石境内河流总长度51.33公里，流域面积为2353平方公里，河道比降0.5‰。

3、安山河河道管理范围划定工作具体情况如下:安山河是报马川河支流，发源于老道岭西北麓，至松山镇安山村富强屯东北，汇入报马川河。河源东经126.4364526，北纬42.6827525，河口东经126.4211363，北纬42.7527381。流经松山镇新民村平安屯，安山村水葫芦屯、小北屯、北甸子屯。堤防长度为261.46米。拦河建筑物5座。河流总长度为10.42公里，流域面积34.2平方公里，河道比降为0.008‰。

4、八道河河道管理范围划定工作具体情况如下:八道河是金沙河支流，发源于磐石市驿马镇保安村，桦甸市八道河子镇四合村一面城屯西南（出磐石境）东经126.2853018，北纬43.2127343，至桦甸市八道河子镇八道河子东南，汇入金沙河。河源东经126.2714725，北纬43.1845638，河口东经126.5212259，北纬43.202966。流经磐石市驿马镇保安村、杨木顶子。拦河建筑物桥梁1座。河流总长度为4.07公里，流经磐石市段长度，流域面积为13.63平方公里，河道比降为0.022‰。
5、八家子河河道管理范围划定工作具体情况如下:八家子河是富太河支流，发源于石嘴镇草面山西麓，至富太镇中和村太河屯西北侧，汇入富太河。河源东经126.1409113，北纬43.0025515，河口东经126.2098337，北纬42.9997302。流经石嘴镇草面山村八家子屯、碾盘山屯、草面山村，崔家沟村李家屯、富太镇中和村三家子屯、太河屯。堤防长度为259.45米。拦河建筑物4桥梁座。河流总长度为8.66公里，流域面积为20.8平方公里，河道比降0.006‰。

6、保南河河道管理范围划定工作具体情况如下:保南河是饮马河支流，发源于伊通满族自治县河源镇吉祥村小吉祥北侧，磐石市吉昌镇福兴村（入磐石境内）东经125.7361415，北纬43.1276984，至磐石市吉昌镇福兴村复兴屯西侧，汇入饮马河。河源东经125.6621736，北纬43.0800333，河口东经125.7354127，北纬43.1343449。流经伊通满族自治县河源镇吉祥村小吉祥、大吉祥，保南村万宝屯、保南村，磐石市吉昌镇福兴村、复兴屯。拦河建筑物桥梁1座。河流总长度1.20公里，流域面积1.04平方公里，河道比降0.007‰。

7、北二道河河道管理范围划定工作具体情况如下:北二道河是岔路河支流，发源于取柴河镇三道河子村东南入境处，至取柴河镇山弯子村山弯子屯东南侧，汇入岔路河。河源东经126.2826114，北纬43.3263086，河口东经126.1799674，北纬43.3958797。流经取柴河镇三道河子村三道河子屯、三道河子村、小二道河子屯、幸福，二道河子村。堤防长度6257.22米。河流总长度14.86公里，流域面积44.66平方公里，河道比降0.019‰。

8、北头道河河道管理范围划定工作具体情况如下:北头道河是岔路河支流，发源于永吉县双河镇八石砬子东侧，磐石市取柴河镇二道河子村（入磐石境内）东经126.236083，北纬43.4062641，至磐石市取柴河镇二道河子村头道河子西侧，汇入岔路河。河源东经126.3012803，北纬43.3959017，河口东经126.1862152，北纬43.4060112。流经永吉县双河镇八石砬子、新房子、大榆树沟、头道河子、头道河子腰屯，磐石市取柴河镇二道河子村头道河子。堤防长度1855.4米。拦河建筑物桥梁2座。河流总长度4.46公里，流域面积5.75平方公里，河道比降为0.011‰

9、北朱奇河河道管理范围划定工作具体情况如下:北朱奇河是富太河支流，发源于石嘴镇泉眼村北朱奇，至石嘴镇四间房村北王家沟东北，汇入富太河。河源东经126.0904241，北纬43.0750323，河口东经126.1583482，北纬43.0403162。流经石嘴镇泉眼村北朱奇、南朱奇、后太平岭，四间房村北王家沟，石嘴村。堤防长度1518.8米。拦河建筑物公路桥梁3座、铁路桥梁1座。河流总长度9.45公里，流域面积24.5平方公里，河道比降0.009‰。

10、草庙子河河道管理范围划定工作具体情况如下:草庙子河是挡石河北源支流，发源于梅河口市康大营镇北五块石村北侧，磐石市朝阳山镇张家炉村北侧（入磐石境内）东经125.8446463，北纬42.9515866，至磐石市经济开发区集中村集中屯南侧，汇入挡石河北源。河源东经125.8089505，北纬42.9854651，河口东经，北纬。流经梅河口市康大营镇北五块石村，南五块石村，磐石市朝阳山镇张家炉村，宋家街村，草庙子村、河东、三合屯，德兴村小草庙子，福安街道红土村治安屯，磐石市经济开发区集中村。堤防长度21.13米。河流总长度20.26公里，流域面积80.8平方公里，河道比降0.002‰。

（一）有堤防河段管理范围线划定

堤防是河道防洪的核心工程设施，有堤防河段的管理范围划定需严格围绕堤防工程安全和行洪安全展开，确保划定成果与堤防工程保护需求相匹配。具体应遵循下列方法：

1、有堤防河段管理范围应为两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地（包括可耕地）、行洪区，两岸堤防及护堤地。有堤防河段管理范围示意情况见图。
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图 有堤防河段管理范围示意图

2、应以堤防背水侧堤脚线为基准线，向陆域延伸至堤防背水侧护堤地外边界划定管理范刚。护堤地宽度应符合GB 50201、GB 50286、GB/T 51015、SL/T 171的规定。

3、堤防为直立式防洪墙的河段，可以堤身结构背水侧边界线为基准线，根据工程安全和管理运用需要，论证和划定堤防工程护堤地宽度，以护堤地外边界线为管理范围线。

4、利用堤防堤顶、戗台等兼做公路或市政道路的河段，可以堤防工程设计断面中堤防背水侧堤脚线为基准线，根据工程安全和管理运用需要，论证和划定堤防工程护堤地宽度，以护堤地外边界线为管理范围线。

5、平原河网区管理范围出现重叠的河段，可结合堤防工程结构型式和河流等级综合确定管理范围线。

6、因防洪标准提升或堤身安全需要对堤防进行加高培厚的，应以加高培厚后的堤防背水侧堤脚线为基准线划定管理范围线；其他在堤防背水侧培厚堆土的，应以不小于堤防设计断面确定的护堤地外边界线划定管理范围线。

（二）无堤防河段管理范围线划定

1、无堤防河段管理范围应为历史最高洪水位或者设计洪水位之间的水域、沙洲、滩地（包括可耕地）和行洪区。无堤防河段管理范围示意情况见图4.2。
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图 无堤防河段管理范围示意图

2、无堤防河段管理范围划定的基准线应为历史最高洪水位或设计洪水位与陆域的交线。基准线高于河岸顶高程的，可以基准线作为河湖管理范围线。基准线齐平或低于河岸顶高程的，其管理范围线宜在保障岸坡稳定的基础上，结合河岸地形实际和防护、管理、防汛抢险需求，上延至岸坡顶部，并预留空间。

3、采用设计洪水位划定管理范围线的，应进行洪水成果复核计算。有已批复设计洪水成果的，可直接采用。有设计洪水分析计算成果但未经批复，经分析复核后可直接采用的，应注明成果来源；无设计洪水分析计算成果的，应依据GB 50707、SL 44、SL 104等标准的相关规定确定设计洪水位。

4、已明确防洪标准或具有设计洪水的河段，可依据设计洪水位划定管理范围。管理范围线划定应符合下列规定：

（1）直接明确设计洪水位的，应以该水位与陆域的交线作为管理范围线划定的基准线。

（2）流域防洪规划明确河段防洪标准或规定河段安全泄量的，应根据SL 104和SL 44的相关规定分析计算相应的水位，以该水位与陆域的交线作为管理范围线划定的基准线。

（3）对流域防洪规划中明确防洪标准为区间值的，应根据具体情况，并结合下列要求细化确定防洪标准：

①同一防护对象所在河段划定管理范围依据的防洪标准应一致，并以较高值为准；

②流经山洪灾害防治区的河流，应考虑沿河居民聚居区及下游地区防洪安全，取防洪标准区间的上限值作为该河段防洪标准，并考虑山洪携带物源的影响，适当提高标准划定管理范围线。按照该防洪标准进行设计洪水分析时，应以涉及的小流域为完整集水区域，调查历史山洪灾害情况、河道堆积物情况及现状行洪条件，并结合坡面及沟道汇流、碍洪物源壅高水位、河段下游顶托等影响因素，推算设计洪水位。

（4）流域防洪规划中仅明确防洪保护区或防护对象的河段，可按照GB 50201分析河段防洪标准，并根据SL 44、SL 104的相关规定分析计算设计洪水位，采用设计洪水位与陆域的交线作为管理范围线划定的基准线。

（5）平原河网区的河流，可按照SL 44规定的计算方法，分析确定设计洪水位，并采用设计洪水位与陆域的交线作为管理范围线划定的基准线。

（6）多沙河流的管理范围划定，应满足流域防洪规划中明确的河段沉沙、输沙等要求。具有备用入海流路的，应按照流域防洪规划和河口治理规划．将备用入海流路的行蓄洪空间和容沙空间划入管理范围。

（7）对规划已明确需建设堤防的，应根据GB 50286、GB/T 50805、GB/T 51015、SLIT 171的规定，预留堤防及护堤地范围。

5、未明确防洪标准以及设计洪水的河段，应依据历史最高洪水位划定管理范围。管理范围线划定应符合下列规定：

（1）有经水行政主管部门或其他相关部门刊印或审定的历史洪水调查成果的，可根据洪水调查成果确定历史最高洪水位，采用历史最高洪水位与陆域的交线作为管理范围线划定的基准线。

（2）无正式刊印或审定历史洪水调查成果的，应按照SL196的相关规定调查历史洪痕确定历史最高洪水位。

（3）无历史洪水调查成果和历史洪痕资料的，可采取所在地区的气象资料，或邻近地区的历史洪水调查成果，采用水文气象法、水文比拟、地区综合等方法，分析历史最高洪水位。

（4）流经山洪灾害防治区内的河流，应考虑河势、地形变化，以及山洪物源等因素，复核历史最高洪水位。

6、排涝河道应按照设计排涝标准或规划确定的排涝任务、排涝水位、最大排涝流量等，分析划定管理范围线。

7、对伏流暗河区范围已明确的，应对明流区与伏流暗河区的河流进行管理范围线衔接，伏流暗河区的管理范围线以虚线表示。对伏流暗河区范围尚未明确的，应在进、出伏流暗河区的河流上加以注明。

8、河流源头应划定河道管理范围。对于冰川末端分支、坡面汇流沟道、沼泽湿地、辫状水系等形成的河流源头区域，宜考虑水源涵养、生态保护等要求，分析划定管理范围。

9、无堤防入海河口段的管理范围划定，应依据历史最高洪（潮）水位或设计洪（潮）水位对应的两岸淹没线，同时满足流域防洪规划、河口整治规划等明确的行蓄洪、容沙、纳潮空间要求。
