附件1：

生活垃圾四分类设施覆盖标准

一、生活垃圾分类标准

依照国标《生活垃圾分类标志》（GB/T19095-2019），生活垃圾按照有害垃圾、可回收垃圾、厨余垃圾、其他垃圾四个大类进行分类。根据不同场所、不同生活垃圾产生源可适度调整分类，机关事业单位等公共机构可以按照有害垃圾、可回收物、其它垃圾进行分类，城市道路、公园景区、文化机构等公共场所、可以按照可回收物、其它垃圾进行分类，涉及集中供餐的单位应当增加厨余垃圾分类。住宅小区应当按照有害垃圾、可回收物、厨余垃圾、其他垃圾进行分类。因地制宜对可回收物等垃圾统一细化分类。

二、生活垃圾分类标识

可回收物采用**蓝色**；

有害垃圾采用**红色**；

厨余垃圾采用**绿色**；

其他垃圾采用**灰色**。

三、生活垃圾分类设施配备原则

生活垃圾分类设施采购、更新、补充和维护等事宜，非物业居民区的由行管部门负责；物业居民区的由物业企业负责；公共机构的由本单位自行负责；学校及教育机构的由教育局统筹确定；企业及营业性场所的由本单位自行负责。

生活垃圾分类设施覆盖标准

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **覆盖区域** | **序号** | **设施名称** | **设施规格** | **设施数量** | **布设位置** |
| 居民小区 | 1 | 其他垃圾、厨余垃圾  可回收物、有害垃圾桶 | 240L | 1、每楼最少1组其他垃圾桶和厨余垃圾桶  2、每5栋楼最少1组4分类桶 | 每栋楼外 |
| 2 | 其他垃圾、厨余垃圾、  可回收物、有害垃圾，四位一体智能收集箱 | 实用为主 | 每个小区最少一组 | 人流较大公共区域 |
| 3 | LED宣传屏 | 实用为主 | 每小区最少一组 | 小区适当位置 |
| 4 | 四分类组合宣传展板 | 100\*200cm | 每200户配一套，每套4片 | 小区适当位置 |
| 5 | 室外宣传展板 | 120\*240cm | 每小区最少一组 | 单元门内外墙体和分类收集箱体上方适当位置 |
| 6 | 宣传手册 | 符合四分类规范 | 每户一份 |  |
| 7 | 宣传海报 | 50\*70cm | 每个单元最少一张 | 单元门前 |
| 8 | 分类亭 | 主题元素明显，标识清晰，有分类督导员和分类台账 | 每小区最少一座，每300户配一名督导员 | 小区适当位置 |
| 9 | 可回收物暂存点 | 单独封闭空间 | 每个小区最少1处（配置蓝桶），有专人管理 | 小区适当位置 |
| 10 | 有害垃圾暂存点 | 单独封闭空间 | 每个小区最少1处（配置红桶），有专人管理有台账 | 小区适当位置 |
| 公共场所 | 1 | 可回收物、其他垃圾桶 | 240L, 2个一组，大小一致 | 根据人流量的大小和废弃物产生量适当设置 | 室外：商业区、公园每30-50米；人行道每100米；广场、开放绿地游园等公共区域每900平方米一组分类桶 |
| 2 | 可回收物、其他垃圾桶 | 2个一组，大小一致，  60L或120L | 每楼层至少设置一处 | 室内：商场、图书馆、博物馆、写字楼等根据楼宇布局和垃圾日产量在每个楼层至少设置一处 |
| 公共机构 | 1 | 可回收物、其他垃圾桶 | 2个一组，大小一致，  60L或120L | 每楼层1组 | 每个楼层适当位置 |
| 2 | 可回收物、其他垃圾桶  一体收集桶 | 2个一组，大小一致 | 每个电梯间门口 | 电梯间门口 |
| 3 | 宣传展板 | 不小于60\*90cm | 2-4个 | 大厅公共区域 |
| 4 | 宣传栏 | 60\*80cm | 每个电梯间和电梯口 | 每个电梯间和电梯口适当位置 |
| 5 | 垃圾分类负责人标牌 | 标识大小明显清晰 | 每楼层 | 每楼层 |
| 6 | 宣传海报 | 60\*80cm | 每楼层 | 每楼层 |
| 7 | 宣传板 | 30\*50cm | 每个卫生间分类垃圾桶上方 | 每个卫生间 |
| 8 | LED宣传屏 | 美观大方实用 | 1组 | 大厅 |
| 9 | 有害垃圾桶 | 60L或120L | 每楼层1个 | 每个楼层适当位置 |
| 10 | 厨余垃圾桶 | 240L | 数量满足基本需要 | 食堂或就餐区内外适当位置 |
| 学校及教育机构 | 1 | 可回收物、其他垃圾  一体垃圾桶 | 2个一组，大小一致，60L或120L | 每楼层1组 | 每个楼层适当位置 |
| 2 | 可回收物垃圾桶 | 规格不限，实用为主 | 每间教室1个 | 教室内 |
| 3 | 厨余垃圾桶 | 240L | 数量满足基本需要 | 学校就餐区内外适当位置 |
| 4 | 宣传栏 | 规格不限，美观实用为主 | 每个楼层内或楼梯口 | 每个楼层内或楼梯口 |
| 5 | 垃圾分类负责人标牌 | 标识大小明显清晰 | 每间教室 | 每间教室外门楣 |
| 6 | 宣传海报 | 60\*80cm | 每间教室 | 教室内适当位置 |
| 8 | LED宣传屏 | 实用为主 | 1组 | 校园门口或教学楼前适当位置 |
| 9 | 有害垃圾桶 | 60L或120L | 数量满足基本需要 | 每个楼层适当位置 |
| 10 | 1套四分类垃圾桶 | 240L | 每个学校最少1组 | 室外适当位置 |