| **国家生态环境保护统筹强化监督重点督办问题整改情况** |
| --- |
| **序号** | **所在地** | **水源地名称** | **保护区类型****（一、二级）** | **问题类型** | **问题具体情况** | **具体整改措施** | **整改进展情况** | **是否完成整治** | **整改完成时间** |
|
| 1 | 舒兰市 | 响水水库水源地 | 二级 | 生活面源污染 | 二级保护区内有自然村4个自然屯7个，居民共约4500人。典型问题为：舒兰市响水水库水源地农村生活面源污染严重，水源二级保护区内的烧锅村五社位于水库库尾一、二级保护区交界处，村内生活垃圾、生活污水均未收集处理，人畜粪便、生活污水横流，直排饮用水水源地，当地村民反映强烈。 | 1. 在二级保护区建设截污沟和截污池，污水定期清运至污水处理厂进行处理。

2.设立垃圾箱、垃圾桶，成立保洁队伍，生活垃圾日产日清，垃圾转运至垃圾场填埋。 | 1.1.2018年已建设村屯生活污水截污沟8000延长米、截污池7座。2.自5月25日开始，舒兰市在响水水库饮用水源地烧锅村五社建设截污池1座，截污沟1814米；设立垃圾箱、垃圾桶。3.在吉舒环卫处单独成立响水水库水源地人居环境综合整治大队，设立32名保洁员，每个自然屯配备1名保洁队员，每天对村屯生活垃圾进行集中收集，转运至市垃圾场填埋。4.同时按照分阶段整治方案，自6月5日开始，分别在烧锅大乡屯、明德村六社、烧锅村四社、明德村八社、响水大乡屯、靠山村6社、靠山村7社建设截污池7座，截污沟6722延长米，预计8月底工程全部完工。5.截污池内沉积物使用吸污车定期进行抽取，运至污水处理厂进行处理。 | 否 | 2019年8月25日前。 |